DA.3211-15/13 Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tabeli poniżej. Zgodnie z CPV – 30121200-5 Urządzenia fotokopiujące.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Specyfikacja wymaganych wybranych parametrów** | **Ilość**  **szt.** | **Model i specyfikacja oferowanego urządzenia** | **Cena jednostkowa brutto zł** | **Cena**  **brutto**  **zł.**  **kol.**  **(3x4)** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| 1. | **Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe formatu A3, spełniające poniższe parametry:**  Technologia druku: laserowa, czterobębnowa  Maksymalny format oryginału: A3  Format kopii: A3-A6  Prędkość druku czarno-białego: minimum 30 stron A4 / min.  prędkość druku kolorowego: minimum 30 stron A4 / min.  Rozdzielczość drukowania: 600x600 dpi  Czas wydruku pierwszej strony kolorowej: maks. 9 sek.,  Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej: maks. 7 sek.  Czas nagrzewania: maks. 30 sek. od włączenia zasilania  Pobór mocy w czasie kopiowania: maks. 1400 W (±10%)  Kopiowanie wielokrotne: do 999 kopii  Pamięć: min. 2 GB RAM + min. 160 GB HDD  Zoom: 25-400%  Panel operatora: wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD,  opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim  Dupleks: jednoprzebiegowy  Podajnik dokumentów: automatyczny, dwustronny na min. 100 ark. skanujący obie strony podczas jednego przebiegu kartki  Podajniki papieru: minimum 4 uniwersalne szuflady na papier A5-A3+  Podajnik ręczny: minimum 150 ark. A6-A3+  Funkcja druku sieciowego: w standardzie  Emulacje: PCL 6, PostScript 3  Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX  Funkcja skanowania sieciowego w kolorze: w standardzie  Funkcje skanowania: skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamięci przenośnej USB  Rozdzielczość skanowania: 600 dpi  Interfejs skanera: 10/100/1000Base-TX  Typy plików: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF szyfrowany i kompresowany  Możliwość rozbudowy o: finiszer zszywający na min. 3000 ark.  Materiały eksploatacyjne, które należy dostarczyć wraz z urządzeniem: tonery – w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 15 000 stron kolorowych A4 (przy pokryciu zgodnie z normą ISO 19752)  Bębny – w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 500 000 stron kolorowych A4  Okres gwarancyjny: 24 miesiące | **2** |  |  |  |
| 2. | **Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne formatu A3 spełniające poniższe parametry:**  Technologia druku: technologia laserowa  Maksymalny format oryginału: A3  Format kopii: A3-A6  Prędkość druku czarno-białego: min. 22 stron A4 / min.  Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi  Rozdzielczość drukowania: 600x600dpi  Czas wydruku pierwszej strony: maks. 6 sek.  Czas nagrzewania: maks. 20 sek. od włączenia zasilania  Pobór mocy w czasie kopiowania/drukowania: maks. 450 W (±10%)  Kopiowanie wielokrotne: do 999 kopii  Pamięć kopiarki: minimum 64 MB RAM  Zoom: 25-400% (co 1%)  Panel operatora: opisy na panelu przy przyciskach oraz komunikaty na ekranie w języku polskim  Dupleks: jednoprzebiegowy  Podajnik dokumentów: automatyczny, dwustronny na min. 50 ark.  Podajniki papieru: minimum 2 uniwersalne kasety po min. 300 ark. A5-A3  Podajnik ręczny: na 100 ark. A6-A3  Funkcja druku sieciowego: w standardzie  Emulacje: PCL 6, PostScript 3  Interfejsy: USB 2.0, Fast Ethernet 10/100  Pamięć drukarki: min. 128 MB z możliwością rozbudowy do 1GB  Funkcja skanowania sieciowego: w standardzie  Funkcje skanowania: skanowanie do PC, do e-mail, TWAIN  Rozdzielczość skanowania: 600 dpi  Interfejs skanera: 10/100Base-TX  Format skanowanych plików: TIFF, PDF  Podstawa: na kółkach w kolorze urządzenia  Możliwość rozbudowy o: min. 2 dodatkowe kasety na papier, finiszer zszywający, separator prac, moduł faksu sieciowego, twardy dysk na min. 40 GB  Materiały eksploatacyjne, które należy dostarczyć wraz z urządzeniem: toner do wykonania min. 15.000 wydruków, bęben w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 150 000 stron A4  Okres gwarancyjny: 24 miesiące | **1** |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | | |  |

Urządzenia wielofunkcyjne z poz. 1 należy dostarczyć i zainstalować w:

1. WUP w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1 - 1 szt.
2. WUP w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B – 1 szt.

Urządzenia wielofunkcyjne z poz. 2 należy dostarczyć i zainstalować w siedzibie WUP w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1 (budynek ZDZ)

We wszystkich ww. lokalizacjach należy dodatkowo przeszkolić pracowników WUP Białystok z obsługi dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych.

Miejscowość, data .....................................................

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ....................................................

pieczęć wykonawcy .............................................................